# Inserción de cartografía Nacional (España)
Los scrips generados en la siguiente carpeta son los necesarios para incorporar todas las entidades geográficas de ámbito nacional (para España) con una doble misión.
* Definir límites administrativos de actuación
* definir volúmenes para el espacio aeronáutico

## Limites administrativos de actuación

Toda la cartografía original se guarda en el esquema de base de datos denominado *Spain*. Las tablas son las siguientes
* country: límite de España. incluído Ceuta Melilla e islas. Fuente de datos IGN. No me acuerdo bien de la dirección exacta pero hay que bajarse un fichero con nombre lineas_limite_gml, dentro de este utilizar au_AdministrativeUnit_1stOrder0.gml.
* ccaa: Límite comunidades atónomas (solo las peninsulares). Fuente de datos IGN [url IGN](http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE). Ir a opción Líneas límite municipales. Se ha utilizado el fichero *recintos_autonomicas_inspire_peninbal_etrs89*. Se ha utilizado QGIS para la importación de los datos del shape a la base de datos. Procedimiento:
    * Desde QGIS creamos el enlace a la base de datos de postgis.
    * Desde la opción de menú Base de datos seleccionamos Administrador de base de datos y en el cuadro de diálogo seleccionamos la base de datos y el esequema. Una vez hecho esto le damos a Importar capa/archivo, y en el cuadro de dialogo ponemos las siguientes opciones:
        * Seleccionamos el shape.
        * Cambiamos el nombre en *Tabla* conforme queramos que aparezca en base de datos. Importante, en minúscula y con guiones bajos.
        * seleccionamos *clave primaria*, *columna de geometría* (y dejamos por defecto geom).
        * SRID origen, lo selecionamos y dejamos el que tiene EPSG:4258-ETRS89
        * SRID destino, lo selecionamos y lo **cambiamos a EPSG:4326 - WGS84**.
        * Seleccionamos *Codificación*, *Sustituir la tabla de destino si existe* y *Crear índice espacial*.
    
* Provincias: Se ha utilizado el mismo enlace y procedimiento que el de CCAA. EL fichero utilizado es *recintos_provinciales_inspire_peninbal_etrs89*
* Municipios: Se ha utilizado el mismo enlace y procedimiento que el de CCAA. EL fichero utilizado es *recintos_municipales_inspire_peninbal_etrs89*

## Volúmenes para el espacio no aeronáutico.

Se ha optado por utilizar la cartografía BTN100. para descargarla el procedimiento a seguir es ir al [buscador del IGN](http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?) seleccionar el producto BTN100 y proceder a la descarga de los distintos ficheros temáticos.
 

